# Calendrier de changement des cartouches chimiques

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste de travail | Contaminants | Cartouches chimiques utilisées | Fréquence de changement[[1]](#footnote-1) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Quelques cartouches possèdent des indicateurs de fin de service; ces cartouches doivent être changées dès que le dispositif signale la fin de service. Cependant, la plupart des cartouches n'en possèdent pas et le calendrier de changement doit être effectué à partir de données objectives telles que les courbes établies par les fournisseurs, les mesures expérimentales, les modèles de prédiction mathématique ou les simulations en milieu de travail. [↑](#footnote-ref-1)